附件

闵行区浦江镇汇东村河道规划要素控制表

| **序号** | **河道名称** | **起讫点** | **规划断面控制要素** | **河湖面积（㎡）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **河道长度（m）** | **河口宽（m）** | **河底宽（m）** | **河底高程（m）** | **陆域控制****宽度（m）** |
| 1 | 大治河 | 黄浦江～南汇界 | 1410 | 102 | 64 | -2.0 | 30 | 134500 | 维持不变 |
| 2 | 跃进河 | 村界～南汇界 | 1680 | 30 | 10 | -0.5 | 10 | 50400 | 维持不变 |
| 3 | 中南河 | 大治河～村界 | 430 | 30 | 10 | -0.5 | 10 | 12900 | 维持不变 |
| 4 | 卫里港 | 跃进河～南汇界 | 290 | 50 | 20 | -1.0 | 20 | 10206 | 维持不变 |
| 5 | 航西河 | 大治河～南汇界 | 556 | 24 | 6 | 0 | 6 | 13344 | 局部调整 |
| 6 | 汇东西宅河 | 跃进河～闸航路 | 736 | 4～26 | 1～6 | 1.5 | 6 | 8961 | 新增 |
| 7 | 汇东小桔沟 | 跃进河～田头 | 362 | 7～19 | 1～6 | 1.5 | 6 | 5005 | 新增 |
| 8 | 汇东北诸家沟 | 跃进河～田头 | 500 | 6～14 | 1～3 | 1.5 | 6 | 5671 | 新增 |
| 9 | 北高泾 | 跃进河～大治河 | 3040 | 4～35 | 1～10 | 1.5 | 6 | 35474 | 局部调整 |
| 10 | 汇东竹园沟 | 航西河～闸航路 | 425 | 5～19 | 1～6 | 1.5 | 6 | 5433 | 局部调整 |
| 11 | 九号老闸港 | 北高泾～跃进河 | 388 | 14～45 | 3～15 | 1.5 | 6 | 10137 | 局部调整 |
| 12 | 汇东老闸港北河 | 跃进河～田头 | 197 | 15～22 | 3～6 | 1.5 | 6 | 3452 | 维持不变 |
| 13 | 蒋达港 | 田头～田头 | 455 | 8～16 | 1～3 | 1.5 | 6 | 7180 | 维持不变 |