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[bookmark: _Toc242804718][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB31 SW/Z 001—2023《上海市河湖健康评价技术指南(试行)》，与DB31 SW/Z 001—2023相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
增加了工作流程（见第4章）；
更改了评价指标及权重（见第5章，2023年版的第3章）；
更改了指标计算公式及赋分规则（见第6章，2023年版的第4章）；
增加了报告编制的内容（见第9章）；
删除了河湖“四乱”问题认定及严重程度分类表（见2023年版的附录A）；
更改了河湖健康评价公众调查表样（见附录A，2023年版的附录C）。
[bookmark: _GoBack]请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由上海市水务局提出并归口。
本文件起草单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）、华东师范大学、上海建科环境技术有限公司、上海市环境监测技术装备有限公司。
本文件主要起草人：
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
2023年首次发布为DB31 SW/Z 001—2023；
本次为第一次修订。
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河湖健康评价技术指南
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc242796875][bookmark: _Toc242804719]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334]本文件给出了河湖健康评价的工作流程、评价指标及权重、指标计算及赋分、调查监测、河湖健康指数、报告编制的指导。
本文件适用于上海市行政区域内河流及湖泊的健康评价工作，不适用于青草沙水库、陈行水库、金泽水库、东风西沙水库等供水水库健康评价。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc242796876][bookmark: _Toc242804720][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97191424]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3838  地表水环境质量标准
GB 15618  土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）
HJ 1295  水生态监测技术指南  河流水生生物监测与评价（试行）
SL 395  地表水资源质量评价技术规程
SL 723  治涝标准
SL/T 793  河湖健康评价规范
[bookmark: _Toc242796877][bookmark: _Toc242804721][bookmark: _Toc97191425]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

河湖健康评价  river and lake health assessment
对河湖生态系统状况与社会服务功能以及二者相互协调性的评价。

参考点  reference site
能够代表水域内完全未受或较少受人为干扰的生物及生境状态的区域或点位。
[bookmark: _Toc242796878][bookmark: _Toc242804722]工作流程
包括大纲编制、指标确定、调查监测、分析评价和报告编制等（图1）。
[image: ]
河湖健康评价工作流程图
[bookmark: _Toc242796879][bookmark: _Toc242804723]评价指标及权重
[bookmark: _Toc242796880][bookmark: _Toc242804724]指标体系框架
河湖健康评价指标体系包括目标层、准则层和指标层。目标层是河湖健康指数，是河湖生态系统状况与社会服务功能状况的综合反映。准则层是河湖健康状况的重要组成，包括水岸空间、水量水质、水生生物、社会服务4方面。指标层是河湖健康状况的具体表征指标。
根据河湖特点不同，分为河湖健康评价指标体系（河流）、河湖健康评价指标体系（湖泊）。
指标类型分为必选指标、特色指标和备选指标。必选指标为所有河湖健康评价指标，特色指标为针对部分具有典型功能河湖评价指标，备选指标为结合河湖实际可选取评价指标。长江、黄浦江选取河道行洪能力保证程度、地表水资源开发利用率、生态流量（水位）满足程度、着生藻类群落状况、水体自净能力等特色指标，淀山湖选取地表水资源开发利用率、生态流量（水位）满足程度、水生维管植物覆盖度、水体自净能力等特色指标，各河湖还可结合河湖功能选取岸线自然状况、底泥污染状况、外来物种入侵状况、大型水生植物状况、岸线贯通程度等特色指标。
[bookmark: _Toc242804725][bookmark: _Toc242796881]河湖健康评价指标体系
河湖健康评价指标体系（河流）见表1，河湖健康评价指标体系（湖泊）见表2。
河湖健康评价指标体系（河流）
	目标层
	准则层
	指标层
	指标类型
	权重

	健康状况
	水岸空间
	水域岸线完整性
	必选指标
	0.3

	
	
	水流通畅性
	必选指标
	

	
	
	河道行洪能力保证程度
	特色指标
	

	
	
	岸线自然状况
	特色指标
	

	
	水量水质
	水质优劣程度
	必选指标
	0.3

	
	
	生态流量（水位）满足程度
	特色指标
	

	
	
	地表水资源开发利用率
	特色指标
	

	
	
	底泥污染状况
	特色指标
	

	
	
	水体自净能力
	特色指标
	

	
	
	水体清澈程度
	备选指标
	

	
	水生生物
	鱼类状况
	必选指标
	0.2

	
	
	大型底栖无脊椎动物状况
	必选指标
	

	
	
	外来物种入侵状况
	特色指标
	

	
	
	大型水生植物状况
	特色指标
	

	
	
	着生藻类群落状况
	特色指标
	

	
	
	浮游植物密度
	备选指标
	

	
	
	水鸟多样性指数
	备选指标
	

	
	社会服务
	公众满意度
	必选指标
	0.2

	
	
	防洪（汛）达标率
	必选指标
	

	
	
	岸线贯通程度
	特色指标
	

	
	
	供水保证程度
	备选指标
	

	
	
	排涝工程达标率
	备选指标
	

	
	
	通航保证率
	备选指标
	


河湖健康评价指标体系（湖泊）
	目标层
	准则层
	指标层
	指标类型
	权重

	健康状况
	水岸空间
	水域岸线完整性
	必选指标
	0.3

	
	
	湖泊水面面积保有率
	必选指标
	

	
	
	河湖连通性
	必选指标
	

	
	
	岸线自然状况
	特色指标
	

	
	水量水质
	水质优劣程度
	必选指标
	0.3

	
	
	营养状态
	必选指标
	

	
	
	生态流量（水位）满足程度
	特色指标
	

	
	
	地表水资源开发利用率
	特色指标
	

	
	
	底泥污染状况
	特色指标
	

	
	
	水体清澈程度
	特色指标
	

	
	
	水体自净能力
	特色指标
	

	
	水生生物
	鱼类状况
	必选指标
	0.2

	
	
	浮游植物密度
	必选指标
	

	
	
	大型底栖无脊椎动物状况
	必选指标
	

	
	
	外来物种入侵状况
	特色指标
	

	
	
	[bookmark: _Hlk242776281]水生维管植物覆盖度
	特色指标
	

	
	
	水鸟多样性指数
	备选指标
	

	
	
	浮游动物状况
	备选指标
	

	
	社会服务
	公众满意度
	必选指标
	0.2

	
	
	防洪（汛）达标率
	必选指标
	

	
	
	岸线贯通程度
	特色指标
	

	
	
	供水保证程度
	备选指标
	

	
	
	排涝工程达标率
	备选指标
	

	
	
	通航保证率
	备选指标
	


[bookmark: _Toc242796882][bookmark: _Toc242804726]河湖健康评价指标权重
河湖健康评价指标体系准则层按照表1、表2确定权重，每个准则层内各指标等权确定。
[bookmark: _Toc242796883][bookmark: _Toc242804727]指标计算及赋分
[bookmark: _Toc242796884][bookmark: _Toc242804728]水域岸线完整性
水域岸线完整性根据岸线开发利用情况和水域岸线整洁程度2项子指标综合确定，采用子指标赋分的平均值作为该项指标赋分结果。
岸线开发利用情况根据已开发利用岸线长度与岸线总长度比值确定,按公式（1）计算,已利用岸线长度包括河道管理范围线内码头、桥梁、造(修)船厂等涉河建设项目利用的岸线、临河房屋等占用的岸线，赋分标准见表3，采用线性插值法计算。
                        （1）
式中：
 ——岸线开发利用情况；
 ——已开发利用岸线长度，单位为千米（km）；
 ——岸线总长度，单位为千米（km）。
岸线开发利用情况赋分标准
	岸线开发利用情况/%
	≤5
	10
	20
	30
	40
	＞40

	赋分/分
	100
	80
	60
	40
	20
	0



水域岸线整洁程度根据河湖管理范围内“乱占、乱采、乱堆、乱建”等违法违规问题数量确定，按公式（2）计算，当“乱占、乱采、乱堆、乱建”等违法违规问题的数量超过20个时，该项直接赋0分。
                              （2）
式中：
——水域岸线整洁程度赋分，单位为分；
 ——河湖管理范围“乱占、乱采、乱堆、乱建”等违法违规问题的数量，单位为个。
[bookmark: _Toc242796885][bookmark: _Toc242804729]湖泊水面面积保有率
[bookmark: OLE_LINK8]根据湖泊近3年～5年平均水面面积与湖泊常年水面面积的比例确定，按公式（3）计算。赋分标准见表4，采用线性插值法计算。湖泊常年水面面积宜优先采用全国水利普查公报中湖泊面积，不在普查名录内的湖泊，可采用2000年～2010年平均水面面积。
                            （3）
式中：
 ——湖泊水面面积保有率；
[bookmark: OLE_LINK5]——近3年～5年湖泊年平均水面面积，单位为平方千米（km2）；
 ——评价期内圈圩、围网等占用的水域面积，单位为平方千米（km2）；
——湖泊常年水面面积，单位为平方千米（km2）。
湖泊水面面积保有率赋分标准
	湖泊水面面积保有率/%
	≥95
	90
	80
	70
	≤60

	赋分/分
	100
	60
	30
	10
	0


[bookmark: _Toc242804730][bookmark: _Toc242796886]水流通畅性
水流通畅性根据河流连通性和水体流动性2项子指标综合确定，采用子指标赋分的平均值作为该项指标赋分结果。
河流连通性根据河流上水闸、泵站、橡胶坝等建筑物或设施对河流物理断堵情况确定。河流无长期断堵情况，河流连通性得100分；河流如出现因水闸、泵站、临时施工以外因素造成的断堵现象，河流连通性赋0分。
水体流动性根据河流上水闸、泵站、橡胶坝等建筑物或设施对水体流动影响情况确定。水体流动性得分为：流入断面水流自由流动小时数/全年小时数×50+流出断面水流自由流动小时数/全年小时数×50（分）按公式（4）计算。
                                 （4）
式中：
——水体流动性得分，单位为分；
——流入断面水流自由流动小时数，单位为小时（h）；
——流入断面水流自由流动小时数，单位为小时（h）；
——全年小时数，单位为小时（h）。
[bookmark: _Toc242804731][bookmark: _Toc242796887]河湖连通性
根据湖泊水体与出入湖河流的水流连通情况确定。湖泊连通指数得分按公式（5）计算。
                                 （5）
式中：
——湖泊连通指数得分，单位为分；
——环湖口门累计水流自由流动小时数，单位为小时（h）；
——环湖口门数，单位为个；
  ——全年小时数，单位为小时（h）。
[bookmark: _Toc242796888][bookmark: _Toc242804732]河道行洪能力保证程度
根据现状行洪能力与设计行洪能力的比值确定，按公式（6）计算，赋分标准见表5，采用线性插值法计算。当同一评价河段内设计行洪能力不一致时，宜对不同设计行洪能力河段分别赋分后取最低值作为该评价河段最终赋分；对于现状行洪能力超过设计行洪能力，且无明显河岸冲刷、河床下切等不利影响时直接赋100分。对于缺乏行洪能力数据资料的河流，可采用过流断面面积参照计算。
                              （6）
式中：
 ——河道行洪能力保证程度；
 ——现状行洪能力，单位为立方米每秒（m3/s）；
 ——设计行洪能力，单位为立方米每秒（m3/s）。
河道行洪能力保证程度赋分标准
	河道行洪能力保证程度/%
	100
	90
	85
	70
	≤50

	赋分/分
	100
	75
	50
	25
	0


[bookmark: _Toc242796889][bookmark: _Toc242804733]岸线自然状况
对于以景观和生态功能为主的河流评价岸线自然状况（图2）。岸线自然状况根据河（湖）岸稳定性和岸线生态性2项子指标综合确定，采用子指标赋分的平均值作为该项指标赋分结果。
[image: 图示

描述已自动生成]
a）护坡截面示意图                              b）护坡俯视示意图
河（湖）岸稳定性指标调查内容示意图
河（湖）岸稳定性包括护坡植被覆盖度（SCr）、坡脚冲刷强度（STr）2项调查内容，采用赋分的平均值作为该项指标赋分结果。赋分标准见表6。
河（湖）岸稳定性各项调查内容赋分标准
	河岸特征
	稳定
	基本稳定
	次不稳定
	不稳定

	分值/分
	100
	75
	25
	0

	护坡植被覆盖度（SCr）
	[bookmark: OLE_LINK2]SCr≥75%
	50%≤SCr＜75%
	25%≤SCr＜50%
	SCr＜25%

	坡脚冲刷强度（STr）
	无冲刷
	轻度冲刷
	中度冲刷
	重度冲刷



[bookmark: _Hlk119487659]岸线生态性包括生态岸线比例（PEr）、岸线植被覆盖率（PCr）2项调查内容，采用赋分的平均值作为该项指标赋分结果。
生态岸线比例（PEr）得分按公式（7）计算。生态岸线判别依据是利用植物或者植物与土木工程相结合的方法，具备防止水系岸线坍塌之外，还具备使水体与土壤相互渗透，促进水系的横向连通，兼具自然景观效果的岸线形式。
                                 （7）
式中：
——生态岸线比例得分；
——生态岸线长度，单位为千米（km）；
——河段长度，单位为千米（km）。
岸线植被覆盖率（PCr）按公式（8）计算。赋分标准见表7。外来入侵植物不计入岸线植被覆盖率。
                                 （8）
式中：
——岸线植被覆盖率；
——植被覆盖投影面积，单位为平方千米（km2）；
——调查岸带投影面积，单位为平方千米（km2）。
岸线植被覆盖率指标赋分标准
	[bookmark: OLE_LINK7]岸线植被覆盖率（PCr）
	说明
	赋分

	PCr≤5%
	几乎无植被
	0

	5%＜PCr≤25%
	植被稀疏
	25

	25%＜PCr≤50%
	中密度覆盖
	50

	50%＜PCr≤75%
	高密度覆盖
	75

	＞75%
	极高密度覆盖
	100


[bookmark: _Toc242796890][bookmark: _Toc242804734]水质优劣程度
按照GB 3838的规定确定水质优劣程度。计算高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮（湖泊）等指标的年均值，有多个断面监测数据时宜计算各断面监测结果的平均值，有多次监测数据时宜采用多次监测结果的平均值。按照河湖各指标年均值所处最劣等级确定河湖水质类别。赋分标准见表8。
水质优劣程度赋分标准
	水质优劣
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类

	赋分
	100
	90
	75
	60
	40
	0


[bookmark: _Toc242796891][bookmark: _Toc242804735]水体自净能力
根据溶解氧与高锰酸盐指数的年平均浓度比值确定，赋分标准见表9。
当溶解氧浓度超过当地大气压下饱和值的110%（饱和值无法测算时建议饱和值取14.4mg/L），直接赋0分。
因自然原因导致水体溶解氧或高锰酸盐指数本底值异常的，确定为环境本底的可直接赋100分。
水体自净能力赋分标准
	DO/CODMn
	≥5.5
	[bookmark: OLE_LINK12][4.0，5.5)
	[2.5，4.0)
	[1.0，2.5)
	[0.5，1.0)
	＜0.5

	赋分/分
	100
	80
	60
	40
	20
	0



[bookmark: _Toc242796892][bookmark: _Toc242804736]营养状态
根据营养状态指数确定，按SL 395计算营养状态指数，赋分标准见表10，采用线性插值法计算。
营养状态赋分标准
	营养状态指数
	≤20
	42
	45
	50
	60
	65
	≥70

	赋分/分
	100
	80
	70
	60
	50
	10
	0


[bookmark: _Toc242796893][bookmark: _Toc242804737]生态流量（水位）满足程度
对确定生态流量（水位）管控目标的河湖评价生态流量（水位）满足程度。按评价年内生态流量（水位）达标天数比例确定,赋分标准见表11。评价河流（湖泊）不具备生态水位管控目标时，可采用同水利片内具有水文联系河流（湖泊）生态水位管控目标高值作为目标。
生态流量满足程度赋分标准
	生态流量（水位）达标天数比例/%
	100
	[95，100)
	[90，95)
	＜90

	赋分/分
	100
	80
	60
	0


[bookmark: _Toc242804738][bookmark: _Toc242796894]地表水资源开发利用率
根据流域地表水供水量占流域地表水资源量的百分比确定，按公式（9）计算，赋分标准见表12，采用线性插值法计算。
                         （9）
式中：
 ——地表水资源开发利用率；
   ——流域地表水供水量，单位为万立方米（×104 m3）；
   ——流域地表水资源总量，单位为万立方米（×104 m3）。
地表水资源开发利用率评价赋分标准
	地表水资源开发利用率/%
	≤20
	30
	40
	50
	≥60

	赋分/分
	100
	80
	50
	20
	0


[bookmark: _Toc242796895][bookmark: _Toc242804739]底泥污染状况
对存在底泥污染可能的河湖评价底泥污染状况。采用重金属污染指数、营养物质污染指数确定。河流宜选取重金属污染指数确定底泥污染状态，湖泊宜同时选取重金属污染指数和营养物质污染指数综合确定，取赋分的平均值作为该项指标赋分结果。
重金属污染指数根据镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌中超标含量最高的污染物倍数值确定，赋分标准见表13，采用线性插值法计算，污染物含量标准值的确定符合GB 15618的规定，选取对应采样土壤pH的土壤污染风险筛选值。
营养物质污染指数根据底泥中的有机质、总氮、总磷确定，赋分标准见表14，采用线性插值法计算，取最差营养物质赋分作为该调查点位的赋分。



底泥污染状况赋分标准（重金属污染指数）
	重金属污染指数
	≤1
	2
	3
	5
	[bookmark: OLE_LINK16]＞5

	赋分/分
	100
	60
	40
	20
	0


底泥污染状况赋分标准（营养物质污染指数）
	有机质/%
	≤2.0
	3.5
	7.0
	＞7.0

	总氮/(mg/kg)
	≤1000
	2000
	4000
	＞4000

	总磷/(mg/kg)
	≤450
	650
	1500
	＞1500

	赋分/分
	100
	75
	30
	0


[bookmark: _Toc242796896][bookmark: _Toc242804740]水体清澈程度
对具有景观功能的河湖评价水体清澈程度。采用透明度指标确定，赋分标准见表15。
水体清澈程度赋分标准
	透明度/m
	≥0.8或清澈见底
	[0.6，0.8)
	[0.4，0.6)
	[0，0.4)

	赋分/分
	100
	80
	60
	0


[bookmark: _Toc242804741][bookmark: _Toc242796897]鱼类状况
鱼类状况采用鱼类完整性指数或鱼类保有指数确定，无法获取历史鱼类种类资料时可采用鱼 类多样性指数确定。对于长度/面积较小的河湖，可以河网、湖荡、小流域、圩区为单元开展调查鱼类状况评价。
鱼类完整性指数确定方法宜符合HJ 1295的规定，根据评价等级确定指标赋分，赋分标准见表16。
完整性指数赋分标准
	评价等级
	优秀
	良好
	中等
	较差
	很差

	赋分/分
	100
	80
	60
	40
	0



鱼类保有指数根据现状鱼类种数与历史参考点鱼类种数的差异状况确定，按公式（10）计算指标赋分。
                                     （10）
式中：
——鱼类保有指数赋分；
 ——评价河湖调查获得的鱼类种类数量（剔除外来物种），单位为种；
 ——20世纪80年代以前评价河湖的鱼类种类数量，单位为种。
鱼类多样性指数按公式（11）计算，赋分标准见表17，采用线性插值法计算。
                                   （11）
式中：
 ——香农维纳多样性指数（Shannon Wiener Diversity Index）；
 ——采样面积内第i个物种的个体数量占采样面积内所有物种的数量的比值（剔除外来物种）。
香农维纳多样性指数赋分标准
	H'取值
	≥3
	2
	1
	0

	赋分/分
	100
	60
	20
	0


[bookmark: _Toc242796898][bookmark: _Toc242804742]大型底栖无脊椎动物状况
采用大型底栖无脊椎动物完整性指数确定，评价方法符合HJ 1295的规定，根据评价等级确定指标赋分，赋分标准参考表16。
无法获取历史大型底栖无脊椎动物种类资料时，可采用多样性指数确定，按公式（11）计算，赋分标准参考表17，采用线性插值法计算。
[bookmark: _Toc242796899][bookmark: _Toc242804743]外来物种入侵状况
对存在外来物种入侵风险的河湖评价外来物种入侵状况。根据外来入侵（某种生物从外地自然传入或人为引种后成为野生状态，并对本地生态系统造成一定危害）物种危害等级确定，赋分标准见表18。
外来物种入侵状况赋分标准
	外来入侵物种
	无外来入侵物种
	外来入侵物种数

	
	
	个别点位出现1种
	出现2种或
＞50%点位出现1种
	出现3-5种或
＞50%点位出现2种
	出现5种以上或
＞50%点位出现3种

	赋分/分
	100
	90
	70
	50
	0


[bookmark: _Hlk239638711][bookmark: _Toc242796900][bookmark: _Toc242804744]大型水生植物状况
对具有景观和生态功能的河流评价大型水生植物状况。每个河段宜布设不少于3个调查监测断面，断面宽幅宜5 m～10 m。对断面区域大型水生植物种类、数量、外来物种入侵状况进行调查，按照丰富、较丰富、一般、较少、无5个等级分析大型水生植物群落状况。赋分标准参考表19。
大型水生植物状况赋分标准表
	大型水生植物群落状况分级
	指标描述
	分值

	丰富
	大型水生植物种类很多（＞4种），配置合理，植株数量多且密集
	100～90

	较丰富
	大型水生植物种类多（3种～4种），植株数量多且密集
	90

	一般
	大型水生植物类型单一（1种～2种），植株数量多且密集
	60

	较少
	偶有零星大型水生植物，植株数量很少且稀疏
	30

	无
	难以观测到大型水生植物
	0



在断面大型水生植物群落状况赋分基础上，每调查到一种外来入侵水生植物，断面得分扣5分，扣完为止。取监测河段内各断面得分平均值作为监测河段大型水生植物群落状况得分。人工浮床类涉及的水生植物不计入评分。
[bookmark: _Toc242796901][bookmark: _Toc242804745]着生藻类群落状况
对具有生态功能且流速快的河流评价着生藻类群落状况。采用着生藻类多样性指数和综合硅藻指数综合确定，赋分取两者平均值。条件不具备时，可仅采用着生藻类多样性指数开展评价。
着生藻类多样性指数按公式（11）计算，赋分标准参考表17，采用线性插值法计算。
综合硅藻指数按公式（12）、公式（13）计算，相关参数取值符合HJ 1295的规定，赋分标准见表20，采用线性插值法计算。
                            （12）
                                     （13）
式中：
 ——综合硅藻指数；
——硅藻基于环境因子的加权平均值；
——硅藻物种j的相对丰度；
——硅藻物种j对环境的敏感值；
——硅藻物种j对环境的指示值。
综合硅藻指数赋分标准
	综合硅藻指数（CDI）
	≤10
	30
	50
	65
	80
	100

	赋分/分
	100
	85
	65
	40
	20
	0


[bookmark: _Toc242796902][bookmark: _Toc242804746]浮游植物密度
浮游植物密度评价根据实际情况，选用参考点倍数法或直接评判赋分法。
参考点倍数法采用评价年浮游植物密度与参考点浮游植物密度比值确定，赋分标准见表21，采用线性插值法计算。
浮游植物密度赋分标准（参考点倍数法）
	浮游植物密度倍数
	≤1
	10
	50
	100
	≥150

	赋分/分
	100
	60
	40
	20
	0



无参考点时，可采用直接评判赋分法，赋分标准见表22，采用线性插值法计算。
浮游植物密度赋分标准（直接评判赋分法）
	浮游植物密度  (×104 cells/L)
	≤40
	200
	500
	1000
	≥5000

	赋分/分
	100
	60
	40
	30
	0


[bookmark: _Toc242804747][bookmark: _Toc242796903]水生维管植物覆盖度
对具有景观功能和生态功能的湖泊评价水生维管植物覆盖度。评价湖泊岸线水向区内的挺水植物、浮水植物和沉水植物中非外来物种的总覆盖度。依据评价年水生维管植物覆盖度变化值占参考点覆盖度的百分比确定，赋分标准见表23，采用线性插值法计算。
水生维管植物覆盖度赋分标准
	水生维管植物覆盖度
变化比例/%
	≤5
	10
	25
	50
	≥75

	说明
	接近参考点状况
	与参考点状况
有较小差异
	与参考点状况
有中度差异
	与参考点状况
有较大差异
	与参考点状况
有显著差异

	赋分/分
	100
	75
	50
	25
	0



[bookmark: _Toc242796904][bookmark: _Toc242804748]水鸟多样性指数
对具有景观功能和生态功能的河湖评价水鸟多样性指数。水鸟多样性指数按公式（11）计算，赋分标准参考表17，采用线性插值法计算。
[bookmark: _Toc242796905][bookmark: _Toc242804749]浮游动物状况
采用浮游动物物种数与参考点物种数的差异状况确定，赋分标准见表24，采用线性插值法计算。
浮游动物状况赋分标准
	浮游动物种类数量（剔除外来物种）/1980s以前浮游动物种类数量
	≥1
	0.85
	0.75
	0.6
	0.5
	0.25
	0

	赋分
	100
	80
	60
	40
	30
	10
	0


[bookmark: _Toc242804750][bookmark: _Toc242796906]公众满意度
评价公众对河湖水安全、岸线、水量、水环境、水生态、水景观与水文化等的满意程度，采用公众调查方法确定，其赋分取评价流域（区域）内参与调查的公众赋分的平均值，公众满意度问卷样表见附录A。
[bookmark: _Toc242796907][bookmark: _Toc242804751]防洪（汛）达标率
防洪（汛）达标率根据评价河段达到防洪（汛）标准的堤防长度占规划堤防总长度进行评价，按公式（14）计算，赋分标准见表25，采用线性插值法计算，评价年标准内洪水条件下，堤防工程及穿（跨）堤建筑物存在重大事故隐患的，防洪（汛）达标率直接赋0分。
                                （14）
式中：
 ——评价河段防洪（汛）达标率；
 ——河流达到防洪（汛）标准的堤防长度，单位为千米（km）；
 ——规划堤防总长度，包括流域(区域)综合规划、流域(区域)防洪规划等规划新建、加高加固堤防总长度，单位为千米（km）。
防洪（汛）达标率赋分标准
	防洪（汛）达标率/%
	100
	90
	85
	70
	≤50

	赋分/分
	100
	75
	50
	25
	0


[bookmark: _Toc242796908][bookmark: _Toc242804752]岸线贯通程度
对具有滨水空间服务功能的河湖评价岸线贯通程度。贯通是指有沿岸步道或具备沿岸步行条件。岸线贯通程度得分为按公式（15）计算。
                                 （15）
式中：
——岸线贯通程度得分，单位为分；
——岸线贯通长度，单位为千米（km）；
——岸线总长度，单位为千米（km）。
[bookmark: _Toc242796909][bookmark: _Toc242804753]供水保证程度
根据评价年内逐日水位或流量达到供水保证水位或流量的天数占年内总天数的百分比确定，按公式（16）计算。赋分标准见表26，采用线性插值法计算。
                                 （16）
式中：
 ——供水保证程度；
——水位或流量达到供水保证水位或流量的天数，单位为日（d）；
——评价年总天数，单位为日（d）。
供水保证程度赋分标准
	供水保证程度/%
	≥95
	85
	60
	20
	0

	赋分/分
	100
	85
	60
	20
	0


[bookmark: _Toc242796910][bookmark: _Toc242804754]排涝工程达标率
根据评价年达到排涝标准的涝区面积占流域涝区总面积的比例确定，按公式（17）计算，赋分标准见表27，采用线性插值法计算。
                                      （17）
式中：
 ——排涝工程达标率；
 ——达到排涝标准的涝区面积，单位为平方千米（km2）；
 ——流域涝区总面积，单位为平方千米（km2）。
排涝工程达标率赋分标准
	排涝达标率/%
	100
	90
	80
	＜75

	赋分/分
	100
	60
	20
	0



无规划排涝标准的，参照SL 723确定排涝标准；有市政管网系统的城镇区域排涝标准按市政相关规范的规定确定，涝区面积按有关排涝规划划定的评价河流所在排涝分区面积取值。
[bookmark: _Toc242804755][bookmark: _Toc242796911]通航保证率
评价通航保证情况，按公式（18）计算，赋分标准见表28～表30，采用线性插值法计算。
                               （18）
式中：
 ——通航保证率；
 ——正常通航天数，单位为日（d）；
——评价年总天数，单位为日（d），因风、雾、洪水、船闸检修等不可抗力因素而不能通航的天数除外。


Ⅰ、Ⅱ级航道通航保证率赋分标准
	通航保证率/%
	≥98
	96
	94
	92
	＜92

	赋分/分
	100
	80
	60
	40
	0


Ⅲ、Ⅳ级航道通航保证率赋分标准
	通航保证率/%
	≥95
	91
	87
	83
	[bookmark: OLE_LINK3]＜83

	赋分/分
	100
	80
	60
	40
	0


Ⅴ-Ⅶ级航道通航保证率赋分标准
	通航保证率/%
	≥90
	85
	80
	75
	＜75

	赋分/分
	100
	80
	60
	40
	0


[bookmark: _Toc242796912][bookmark: _Toc242804756]调查监测
[bookmark: _Toc242804757]监测方法
河湖健康调查监测参照SL/T 793开展，并结合河湖自身特点开展。
[bookmark: _Toc242804758][bookmark: _Toc242796913]河湖分段分区与调查监测点位/断面设置
河流分段宜与岸线保护利用规划相协调，根据河流水文特征、河床及河滨带形态、水质状况、水生生物特征以及区域经济社会发展特征，同时兼顾行政管辖段，沿河流纵向将河流分为若干评价河段。评价对象长度大于等于10km的,宜划分为多个评价河段。
根据评价指标特点在评价河段内设置调查监测河段和调查监测点位。调查监测河段宜为1km，可按40倍河宽确定，但最短不小于150m。每个调查监测河段内可根据指标特点设置1个或多个调查监测点位/断面。
湖泊分区宜根据其水文、水动力学特征、水质、生物分区特征、行政管辖湖片进行划分。湖泊宜采用随机取样方法布设调查监测点位/断面；针对水面面积大于等于10km2的湖泊，在湖岸线周边随机选择第一个点位，然后10等分湖岸线，依次设置调查监测点位/断面；对于水面面积小于10km2的湖泊,可适当减少调查监测点位/断面。
[bookmark: _Toc242796914][bookmark: _Toc242804759]调查监测方法与频次
数据获取方法及频次见表31。
调查监测方法与频次
	序号
	指标层
	数据获取方法
	频次

	1
	水域岸线完整性
	政府统计数据、遥感解译、现场调查等
	1次/年

	2
	湖泊水面面积保有率
	政府统计数据、遥感解译、现场调查等
	1次/年

	3
	水流通畅性
	水闸调度数据、现场调查等
	1次/年

	4
	河湖连通性
	水闸调度数据、现场调查等
	1次/年

	5
	河道行洪能力保证程度
	政府统计数据、现场调查等
	1次/年

	6
	岸线自然状况
	遥感解译、现场调查等
	1次/年

	7
	水质优劣程度
	政府常规监测数据、现场监测等
	1次/月

	8
	水体自净能力
	政府常规监测数据、现场监测等
	1次/月

	9
	营养状态
	政府常规监测数据、现场监测等
	1次/月（或季）

	10
	生态流量（水位）满足程度
	政府常规监测数据等
	1次/年

	11
	地表水资源开发利用率
	政府统计数据
	1次/年

	12
	底泥污染状况
	政府常规监测数据、现场监测等
	1次/年～2次/年

	13
	水体清澈程度
	政府常规监测数据、现场监测等
	1次/月

	14
	鱼类状况
	政府常规调查数据、现场调查、室内鉴定等
	[bookmark: OLE_LINK9]1次/年～2次/年

	15
	大型底栖无脊椎动物状况
	现场调查、室内鉴定等
	2次/年

	16
	外来物种入侵状况
	现场调查、室内鉴定等
	1次/年

	17
	大型水生植物状况
	现场调查、室内鉴定等
	1次/年～2次/年

	18
	着生藻类群落状况
	现场调查、室内鉴定等
	2次/年

	19
	浮游植物密度
	现场调查、室内鉴定等
	2次/年

	20
	水生维管植物覆盖度
	现场调查、室内鉴定等
	1次/年～2次/年

	21
	水鸟多样性指数
	政府常规调查数据、公民科学数据、现场调查等
	4次/年

	22
	浮游动物状况
	现场调查、室内鉴定等
	2次/年

	23
	公众满意度
	现场调查等
	1次/年

	24
	防洪（汛）达标率
	政府统计数据、遥感解译、现场调查等
	1次/年

	25
	岸线贯通程度
	遥感解译、现场调查等
	1次/年

	26
	供水保证程度
	政府常规监测数据等
	1次/年

	27
	排涝工程达标率
	政府统计数据等
	1次/年

	28
	通航保证率
	政府统计数据等
	1次/年



岸线自然状况、鱼类状况、外来物种入侵状况、大型水生植物状况、着生藻类群落状况、浮游植物密度、水生维管植物覆盖度、水鸟多样性指数等调查宜根据生物生长规律，至少有1次在生长旺盛期、繁殖期或活动高峰期开展。
公众满意度调查对象宜为熟悉和使用评价河湖的人员，人数不宜少于100人。
[bookmark: _Toc242804760][bookmark: _Toc242796915]河湖健康指数
[bookmark: _Toc242804761]河湖健康指数计算
河湖健康指数（RHI）为目标层得分。目标层得分为准则层得分加权求和，准则层得分为各指标层得分取平均值。
河湖健康指数（RHI）如分河段、湖区评价，河湖健康指数（RHI）分别采用河段长度、湖区水面面积所占比例为权重加权求和。
[bookmark: _Toc242804762]评价分级
河湖健康分为五级：优秀、良好、中等、较差、极差。
河湖健康分级根据评价河湖健康指数确定，河湖健康分级、赋分范围和颜色见表29。
河湖健康评价级别为中等及以上的，若水域岸线完整性、生态流量（水位）满足程度、水质优劣程度中任一指标赋分低于40分，则最终评价级别降至“较差”。分级标准见表31。
河湖健康评价分级
	分级
	健康指数范围
	颜色

	优秀
	[95，100]
	蓝

	良好
	[85，95)
	绿

	中等
	[70，85)
	黄

	较差
	[60，70)
	橙

	极差
	[0，60)
	红


[bookmark: _Toc242796916][bookmark: _Toc242804763]报告编制
河湖健康报告以SL/T 793为依据，并结合河湖自身特点进行编制。
河湖健康报告宜包含河湖基本情况、河湖健康评价方法、河湖健康调查监测方法、河湖健康评价结果、河湖健康问题诊断与对策建议等内容，并提交河湖健康调查监测数据。
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（资料性）
河湖健康评价公众调查表样
河湖健康评价公众调查表样，见表A.1。
公众调查表样
	姓名
	          
(选填)
	性别
	男 □    女 □
	年龄
	14岁—29岁□  30岁—59岁□
60岁及以上 □

	职业
	[bookmark: OLE_LINK6]居民 □    游客 □    河湖相关从业人员 □
	联系电话(选填)              

	水安全状况
	岸线状况

	洪水漫溢现象
	破损情况
	乱采、乱占、乱堆、乱建情况

	经常
	□
	严重
	□
	严重
	□

	偶尔
	□
	一般
	□
	一般
	□

	不存在/不了解
	□
	无
	□
	不存在/不了解
	□

	水量状况

	丰沛
	□

	适中
	□

	较少
	□

	水环境状况
	水生态状况

	水体感官
	透明度高
	□
	
鱼类
	经常见到
	□

	
	一般
	□
	
	偶尔见到
	□

	
	浑浊/颜色异常
	□
	
	几乎未见
	□

	污水偷排乱排
	经常
	□
	
水草
	太多
	□

	
	偶尔
	□
	
	正常
	□

	
	不存在/不了解
	□
	
	太少
	□

	垃圾 、漂浮物
	多
	□
	
水鸟
	经常见到
	□

	
	一般
	□
	
	偶尔见到
	□

	
	无
	□
	
	几乎未见
	□

	水景观与水文化状况

	景观绿化情况
	优美
	□
	
娱乐休闲活动
	适合
	□

	
	一般
	□
	
	一般
	□

	
	较差
	□
	
	不适合
	□

	对河湖满意度程度调查

	总体满意度打分
	不满意的原因
	意见和建议

	很满意
	
	
	

	满意
	
	
	

	基本满意
	
	
	

	不满意
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