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供排水工程生产安全重大事故隐患
易发问题清单

一、基础管理
1.建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员，或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作。
2.建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业。
3.危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。
二、专项工程
1.基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施。
2.基坑底部出现管涌或突涌，且未及时处理。
3.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值，且未及时处理。
4.基坑周边施工临时堆载超过设计允许值。
5.脚手架工程未设置连墙件或连墙件整层缺失。
6.建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。
7.使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。
8.脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施。
9.特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压。
10.未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志。
11.有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则。
12.有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督。
13.有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。
14.盾构机盾尾密封失效、铰链部位发生渗漏仍继续掘进作业，或盾构机带压开仓检查换刀未按有关规定实施。


附件2

水利工程生产安全重大事故隐患
易发问题清单

一、基础管理
1.施工单位未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
2.施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。
3.特种（设备）作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。
4.超过一定规模的危险性较大的工程专项施工方案未组织专家论证。
5.人员密集场所动火作业未进行内部审批；未持证上岗；违反动火作业“六必须”。
二、临时工程
1.围堰工程不符合规范和设计要求。
2.围堰位移及渗流量超过设计要求，且无有效管控措施。
三、专项工程
1.施工现场开关箱未按要求装设剩余电流动作保护器且专用的电源中性点直接接地的低压电力系统未采用TN-S系统。
2.作业脚手架未设置连墙件（杆）或连墙件（杆）整层缺失。
3.起重吊装存在机械起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器缺失或失效。
4.基坑（槽）土方开挖放坡坡度不满足稳定性要求且未采取加固措施。
5.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值，且未及时处理。
6.水上作业施工船舶施工安全工作条件不符合规范要求，未停止施工。

