关于全面推行排水许可分级分类

管理的实施方案
（征求意见稿）
按照《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第五条规定，城镇排水主管部门应当因地制宜，按照排水行为影响城镇排水与污水处理设施安全运行的程度，对排水户进行分级分类管理。为进一步优化营商环境，提升审批服务效能，现制定本实施方案。 

一、实施范围 

本市餐饮、医疗、工业、建筑、汽车修理、汽车清洗等6类高频排水活动（简称“6类高频活动”）排水户，其中餐饮活动分级分类管理已于2026年5月1日起实施。 

二、分级分类总体方案

（一）排水许可分类 

按照《上海市排水与污水处理条例》第二十八条，本市排水许可活动分为十三类：工业、建筑、餐饮、医疗、畜禽养殖、屠宰、有消毒排水的宾馆酒店服务、有化学实验排水的科研、有船舶生活污水收集处理的港口经营、汽车清洗，以及列车、轨道交通车辆、汽车的修理。

（二）排水许可分级

（1）高频单一活动类型
分级
6类高频活动排水户（占比为86.70%）实施排水许可分级管理。根据排水量、经营规模、行业类别、污染物特征、预处理设施及对城镇排水与污水处理设施安全运行的影响程度等，分别按A、B、C、D四级进行分级管理，并在《城镇污水排入排水管网许可证》中予以明确。
（2）其他单一活动类型分级

畜禽养殖、屠宰、有消毒排水的宾馆酒店服务、有化学实验排水的科研、有船舶生活污水收集处理的港口经营、列车修理、轨道交通车辆修理7类单一类型排水户（占比为0.48%），数量较少但排水量较大，排放污染物种类复杂，对市政管网危害较大，按从严许可原则统一纳入A级管理，并在《城镇污水排入排水管网许可证》中予以明确。
（3）复合活动类型
分级

对同时从事两种及以上活动的复合类型排水户（占比为12.82%），不适用各单一活动的分级措施，按从严许可原则统一纳入A级管理，并在《城镇污水排入排水管网许可证》中予以明确。
三、除餐饮活动外的5类高频活动排水许可分级标准

（一）单一医疗活动排水户 

按下列标准分级：

A级：1、传染病和结核病医疗机构（不区分床位数）；2、20张床位及以上的非传染病医疗机构；

B级：20张床位以下的小型医疗机构、体检中心以及动物诊疗机构。

（二）单一工业活动排水户 

按下列标准分级：

A级：1、执行行业排放标准的工业活动排水户；2、无需执行行业排放标准且日排水量≥5m3/d的工业活动排水户；

B级：无需执行行业排放标准且日排水量＜5m3/d的工业活动排水户。

（三）单一建筑活动排水户  

按从严许可原则统一纳入A级管理。

（四）单一汽车修理活动排水户 

按下列标准分级：

A级：汽车维修一类、二类排水户；

B级：汽车维修三类排水户。

汽车维修类别以交通运输等主管部门依法确认的信息为准。

（五）单一汽车清洗活动排水户 

按下列标准分级：

A级：1、日排水量>100m3/d的汽车清洗活动排水户； 2、涉及土方运输、环卫车辆等特殊车型清洗的汽车清洗活动排水户；

B级：10m3/d＜日排水量≤100m3/d的汽车清洗活动排水户；

C级：日排水量≤10m3/d的汽车清洗活动排水户。

（六）认定原则 

排水户同时符合两个及以上等级条件的，按较高管控等级认定。排水量、床位数、经营面积、活动类别等分级标准无法核实或暂无法确认的，原则上按较高管控等级认定；经核实符合较低管控等级条件的，可按规定予以调整。

四、排水许可申请材料要求

排水户按照“一网通办”办事指南规定的申请材料清单提供，其中：

D级 申请材料仅需提供“一表一承诺”，即：1、《城镇污水排入排水管网许可项目特性表》；2、《专用承诺书》。

C级 申请材料仅需提供“一图一表一承诺”，即：1、《排水平面示意图》；2、《城镇污水排入排水管网许可项目特性表》；3、《专用承诺书》。

B级“排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的说明等”材料可按照《上海市建设项目排水许可设计方案编制导则》（DB31 SW/Z036-）中的格式化文本简化编制。

A级“排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的说明等”材料按照《上海市建设项目排水许可设计方案编制导则》（DB31 SW/Z036-）或《上海市建设项目（建筑类施工期）排水设计方案编制导则》（DB31 SW/Z006-）要求编制。

实施时间和执行范围

    本方案自2027年1月1日起在全市执行。
� 指在13类活动中仅有一种活动的情形


� 指在13类活动中同时从事两种及以上活动的情形





