附件1

民晏雨水排水系统绿色提标设施选址方案表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **汇水范围**  **（公顷）** | **调蓄设施用地位置** | **调蓄规模**  **（立方米）** |
| 1 | 4.3 | 广中路/广延路西南角 | 600 |
| 2 | 4.1 | 慧芝湖花园宝兴路侧绿地 | 500 |
| 3 | 4.2 | 慧芝湖花园广中路侧绿地 | 520 |
| 4 | 3.5 | 广中路/平型关路西北侧绿地 | 450 |
| 5 | 16.5 | 上海大学文武楼前 | 300 |
| 6 | 上海大学篮球场 | 600 |
| 7 | 上海大学运动场 | 650 |
| 8 | 上海大学科技楼南侧绿地 | 550 |
| 9 | 11.7 | 上海大学近延长路绿地 | 1500 |
| 10 | 7.2 | 上海市和田中学运动场 | 900 |
| 11 | 1.9 | 联华生鲜食品加工配送中心空地 | 300 |
| 12 | 2.7 | 虹口区人民法院前广场 | 350 |
| 13 | 6.1 | 和田路小学运动场 | 150 |
| 14 | 200 |
| 15 | 400 |
| 16 | 3.8 | 闸北公园西侧绿地 | 550 |
| 17 | 65.4 | 闸北公园东侧绿地 | 8000 |
| 合计 | | | 16500 |

附件2

民晏雨水排水系统绿色提标设施布局图

