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根据上海市水务海洋标准化指导性文件制修订计划安排，按照SL/T 1—2024《水利技术标准编写规程》的有关规定，制定本标准。
本导则共5章和1个附录，主要技术内容有：
——总体要求；
——数据资产归集；
——数据资产安全。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本标准批准部门：上海市水务局
本标准主编单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）
                黄河勘测规划设计研究院有限公司
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[bookmark: _Toc230770895][bookmark: _Toc82530802][bookmark: _Toc31519][bookmark: _Toc3137][bookmark: _Toc240967512][bookmark: _Toc24878][bookmark: _Toc240567609][bookmark: _Toc239863054]	1 总 则
1.0.1本标准规定了水利专项项目数据资产归集的总体要求、归集技术要求、归集方式、归集流程、归集周期及安全管理等技术要求。
1.0.2本标准适用于列入市水利专项计划实施的河道整治、圩区改造、水闸泵站改造、堤防维修、海塘达标及保滩等项目的数据资产归集工作。
1.0.3规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 18894电子文件归档与电子档案管理规范
GB/T 22239信息安全技术网络安全等级保护基本要求
GB/T 22240信息安全技术网络安全等级保护定级指南
GB/T 34960.5信息技术服务治理第5部分：数据治理规范
GB/T 35273信息安全技术个人信息安全规范
GB/T 36344信息技术数据质量评价指标
GB/T 37973信息安全技术大数据安全管理指南
GB/T 39443公共信用信息交换方式及接口规范
GB/T 40685信息技术服务数据资产管理要求
GB/T 46353信息技术 大数据 数据资产价值评估
SL/T 223水利水电建设工程验收规程
SL/T 824水利工程建设项目文件收集与归档规范
SL/T 864水利数据分类分级规则
CJJ/T 187建设电子档案元数据标准
DA/T 31纸质档案数字化规范
DB31/T 1477空间地理数据归集技术要求
DG/TJ 08-90-2021 水利工程施工质量验收标准


[bookmark: _Toc61877807][bookmark: _Toc62030948][bookmark: _Toc61977926][bookmark: _Toc82519476][bookmark: _Toc82530804][bookmark: _Toc240567610][bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc230770896][bookmark: _Toc240967513][bookmark: _Toc24625][bookmark: _Toc21303][bookmark: _Toc239863055]2 术 语
下列术语和定义适用于本标准。
2.0.1水利专项项目water conservancy special project
市级财政资金安排补助的水利建设项目。
2.0.2水利专项项目数据资产 data- assets of water conservancy special projects
水利专项项目数据资产是项目法人及水行政主管部门在水利专项项目建设过程中持有或控制的，预期能够产生水利建设与管理服务潜力或社会效益的数据资源。
2.0.3数据资产归集 data‑asset aggregation
按照统一的标准和规范，将水利专项项目数据资产汇集在水利专项项目管理系统中的过程。
[bookmark: _Hlk240634479]2.0.4水利专项项目管理系统 water conservancy special project management system
为本市水利专项项目建设与管理提供数据支撑的信息系统。



[bookmark: _Toc82519477][bookmark: _Toc62030949][bookmark: _Toc82530805][bookmark: _Toc61877808][bookmark: _Toc20441][bookmark: _Toc3918][bookmark: _Toc230770897][bookmark: _Toc61977927][bookmark: _Toc2381][bookmark: _Toc239863056][bookmark: _Toc240567611][bookmark: _Toc240967514]3 总体要求
[bookmark: OLE_LINK1]3.0.1准确性
归集的数据资产应与项目建设内容相一致，保证数据准确无误。
3.0.2完整性
归集的数据资产应覆盖项目建设的全过程，内容完整、可验证。
[bookmark: OLE_LINK2]3.0.3及时性
数据资产应在规定时限内完成归集流程，确保数据的时效性。
3.0.4安全性
数据资产归集过程中应按照SL/T 864-2026要求进行分类分级，采取相应安全保护措施，保障数据安全。


[bookmark: _Toc8058][bookmark: _Toc230770898][bookmark: _Toc240967515][bookmark: _Toc240567612][bookmark: _Toc239863057][bookmark: _Toc2449][bookmark: _Toc14198]4 数据资产归集
[bookmark: _Toc240567613][bookmark: _Toc240967516]4.1一般规定
4.1.1 项目法人应建立数据资产归集管理制度，按照“谁产生、谁提供、谁负责”的原则，整理收集建设过程中产生的数据资产，开展数据资产的甄别梳理、质量核验、安全检查等，完成数据资产归集。
[bookmark: _Hlk240634731]4.1.2 归集的数据资产内容包含水利专项项目的项目前期及设计文件、建设管理文件、验收文件及其他数据文件等，具体归集内容见附录A。

[bookmark: _Toc9005][bookmark: _Toc230770899][bookmark: _Toc239863058][bookmark: _Toc240967517][bookmark: _Toc240567614]4.2归集技术要求
4.2.1命名规则应满足以下标准：
1文档类文件命名方式为项目全称+文档内容，例如：xx项目初步设计报告；
2矢量文件命名方式为项目全称+文件内容，例如：xx项目施工图平面图；
3影像类文件命名方式为项目全称+影像内容，例如：xx项目东侧护岸照片1；
4 数据库文件命名方式为项目全称+数据库内容，例如：xx项目数据库。
4.2.2归集的数据资产单个文件大小应适应系统要求。
4.2.3归集的数据格式应满足以下要求：
1 文档、图纸类等文件应以最终成果为准，且签字、用章、时间完备，依据 DA/T 31、SL/T 824-2024 规范完成电子化，采用PDF格式。图纸平面采用上海2000坐标系，高程采用上海吴淞高程；
2 矢量文件应按通用格式保存和使用，	二维矢量文件采用DWG/DGN、SHP等格式，	三维矢量文件采用STEP格式；
3 影像类文件应按通用格式保存和使用，照片类文件采用JPG/PNG等格式，录音类文件采用MP3等格式，录像类文件采用MP4等格式；
4 数据库文件应根据数据库表结构要求进行转换，采用XLS/XLSX等格式；
5 其他类型的数据文件应转换成通用格式。
4.2.4归集的项目建设数据应满足以下要求：
1 项目数据内容应满足SL/T 824-2024的要求；
2 项目空间数据归集前应进行图层处理，仅保留平面布置相关信息的图层；
3 项目结构数据归集的结构图纸应为竣工图阶段成果；
4 河湖面积数据应提供矢量文件，包含项目名称、项目完工时间、项目建设范围内河道工程堤顶线等。
4.2.5建成设施数据要求应按下列原则确定：
1 河湖基础设施数据应包含建设地点、河湖堤防（护岸）、防汛通道、绿化及附属设施等平面位置信息，标注长度、数量、形式、建设年份等信息；
2 泵闸基础设施数据应包含建设地点、规模、数量、翼墙及衔接堤防等平面位置信息，标注工程等别、闸门宽度、泵站流量、形式、建设年份等信息；
3 堤防（海塘）基础设施数据应包含工程等别、堤顶高程、起止桩号、结构形式、防汛通道、防汛闸门、监测及附属设施等平面位置信息，标注长度、数量、建设年份等信息；
4 基础设施数据整理应按照行业规范要求进行采集、整理、上传。
[bookmark: _Toc12465][bookmark: _Toc230770900][bookmark: _Toc27647][bookmark: _Toc1208][bookmark: _Toc240567615][bookmark: _Toc239863059][bookmark: _Toc240967518]4.3归集方式
4.3.1数据资产的归集可采用在线填报和接口调用方式，单次单条数据宜采用在线填报方式，实时数据宜采用接口调用方式。
4.3.2在线填报方式应按下列原则确定：
1 应按照项目阶段填报数据并上传文件；
2 填报数据应按照建设阶段，分类分项填写，内容应与上传文件一致，确保数据准确；
3 上传的文件应确保安全、完整。
4.3.3接口调用方式应按下列原则确定：
1 按业务信息分类设计，一类业务信息宜对应一个RESTful服务接口，宜采用HTTPS通信协议进行通信，实现数据交换；
2 应按照水利专项项目管理系统要求的接口地址、接口参数、格式要求、返回值等实施对接；
3 应满足GB/T 39443-2020相关要求。
[bookmark: _Toc239863060][bookmark: _Toc240567616][bookmark: _Toc240967519]4.4归集流程
[bookmark: _Hlk240634410]4.4.1水利专项项目数据资产归集程序包括归集准备、归集报送、归集确认、数据更新。
4.4.2 数据资产归集应按如下原则准备：
[bookmark: OLE_LINK8]1 数据提供方应按照附录A收集数据文件，对数据质量、格式、命名进行审核与确认；
2 数据提供方应对数据文件完成安全查杀，保障数据文件安全；
3 对涉及国家秘密、商业秘密、国家安全、社会公共利益及个人隐私的涉企信息进行脱敏处理。
4.4.3 数据资产归集应按如下原则报送：
1 依据数据类型选择在线填报和接口调用方式完成数据归集；
2 在线填报项目数据，上传数据文件；
3 对接口调用进行连通性测试和格式校验，确认数据可正常传输；
4 完成数据复核，做好数据资产确认准备。
[bookmark: OLE_LINK9]4.4.4数据资产完成归集后应按如下原则进行确认：
1 准确性确认：应对数据内容与工程建设内容是否一致进行确认；
2 完整性确认：应按照附录A对数据文件内容、数量是否完整进行确认。
4.4.5数据资产出现变化时，应按如下原则进行处理：
1 项目建设内容发生变化时，数据文件应按照调整后的建设内容进行更新；
2 数据文件发生损坏后应及时更新。
[bookmark: _Toc239863061][bookmark: _Toc240967520][bookmark: _Toc240567617]4.5归集周期
4.5.1前期与设计文件数据应在法人取得行业审查批复纸质文件后，10个工作日内完成归集。
4.5.2建设管理文件数据应在文件形成签章后，10个工作日内完成归集。
4.5.3验收文件应在验收通过后，30个工作日内完成归集。
4.5.4其他数据应在（竣工）合同工程验收通过后，30个工作日内完成归集。
[bookmark: _Toc82519478][bookmark: _Toc61877809][bookmark: _Toc62030950][bookmark: _Toc82530806][bookmark: _Toc61977928]

[bookmark: _Toc31062][bookmark: _Toc21176][bookmark: _Toc230770901][bookmark: _Toc26926][bookmark: _Toc240967521][bookmark: _Toc240567618][bookmark: _Toc239863062]5 数据资产安全
5.0.1数据资产管理的安全要求按照GB/T22239、GB/T22240等级保护要求执行。
5.0.2归集过程中针对不同等级的风险，应加强访问控制、提高数据加密等安全策略和控制措施。
5.0.3为保障数据安全，项目法人应设置专门的数据资产归集人员，归集人员按照访问权限开展归集工作。
[bookmark: _Toc61877811][bookmark: _Toc82519480][bookmark: _Toc62030952][bookmark: _Toc82530808][bookmark: _Toc61977930][bookmark: _Toc6135][bookmark: _Toc1540][bookmark: _Toc3468][bookmark: _Toc230770908]

[bookmark: _Toc239863063][bookmark: _Toc240567619][bookmark: _Toc240967522]附录A 水利专项项目数据资产归集清单表
表A水利专项项目数据资产归集清单表
	序号
	项目文件归集范围
	备注

	一、项目前期及设计文件
	

	1
	项目建议书
	

	1.1
	工程项目建议书、附件、附图及其请示、审批文件
	

	1.2
	工程项目建议书报告评估、咨询文件
	

	2
	可行性研究
	

	2.1
	可行性研究区内审意见、工可报告、附图、附件及其请示、批复文件
	

	2.2
	可行性研究阶段的地质勘察、测量、水文等专题报告及附件、附图
	

	2.3
	工程可行性研究评估报告、概估算审核报告文件
	

	2.4
	工程项目选址意见书和海域论证海域使用论证报告及审批文件（如有）
	

	2.5
	建设项目水工程建设规划同意书、洪水影响评价报告及审批文件（如有）
	

	2.6
	建设项目航道通航条件影响专题报告及审核文件（如有）
	

	2.7
	建设项目文物保护和考古专题报告及许可意见文件（如有）
	

	2.8
	建设项目消防专题报告及审核意见文件（如有）
	

	2.9
	建设项目水土保持方案报告书（表）、环境影响评价及审批文件（如有）
	

	2.10
	河道疏浚底泥检测报告（如有）
	

	3
	初步设计
	

	3.1
	初步设计报告、附件、附图及请示、批复文件
	

	3.2
	初步设计评估报告、概估算审核报告文件
	

	3.3
	初步设计阶段的地质勘察报告、附件、附图
	

	3.4
	环境保护、水土保持、消防等专项工程报告及报批、审批文件（如有）
	

	4
	施工详图设计
	

	4.1
	施工图设计审查文件
	

	4.2
	施工图
	

	4.3
	施工技术要求文件、设计交底文件
	

	二、建设管理文件
	

	（一）
	综合管理
	

	1
	项目法人及其他参建单位管理组织机构成立、调整、印章启用文件，项目管理人员任免文件
	

	2
	报监文件、受监文件、开工备案文件、开工令
	

	3
	一般设计变更文件（如有）
	

	4
	重大设计变更报告、请示及批复文件（如有）
	

	5
	施工组织设计审批文件
	

	6
	工程保险文件
	

	（二）
	征地拆迁与移民安置
	

	1
	建设用地审批或备案文件（如有）
	

	2
	占用林地审批文件（如有）
	

	（三）
	招投标与合同管理
	

	1
	施工、勘察、设计、监理中标通知书以及合同文件
	

	三、验收文件
	

	1
	验收工作计划
	

	2
	阶段验收鉴定书
	

	3
	单位工程验收鉴定书
	

	4
	合同工程验收鉴定书
	

	5
	工程交接相关文件
	

	6
	试运行报告（如有）
	

	7
	专项验收（移民安置、环境保护、水土保持、档案、消防等）文件（如有）
	

	8
	竣工验收技术鉴定报告（如有）
	

	9
	竣工技术预验收（如有）
	

	9.1
	验收请示及批复文件
	

	9.2
	竣工技术预验收鉴定书
	

	10
	竣工验收
	

	10.1
	竣工验收请示，竣工验收汇编文件
	

	10.2
	竣工验收鉴定书
	

	10.3
	竣工图
	

	11
	工程移交相关文件
	

	12
	项目决算批复文件
	

	四、其他数据文件

	1
	项目完工设施基础数据
	

	2
	河湖水面积数据
	





[bookmark: _Toc240567620][bookmark: _Toc239863064][bookmark: _Toc240967523]标准用词说明
	标准用词
	要求严格程度

	必须
	很严格，非这样做不可

	严禁
	

	应
	严格，在正常情况下均应这样做

	不应
	

	宜
	允许稍有选择，在条件许可时首先应该这样做

	不宜
	

	可
	有选择，在一定条件下可以这样做
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[bookmark: _Toc240357163][bookmark: _Toc240567622][bookmark: _Toc240967525]	1 总 则
1.0.1 水利专项项目数据资产归集，是将项目全生命周期形成的各类数据按照统一标准归集至水利专项项目管理系统的过程。本标准主要规定了归集技术要求、归集方式、归集程序、归集周期等技术要求。数据资产评价、共享、应用等工作可参照现行国家及行业标准执行。
1.0.2规定了本标准的适用范围。根据《上海市河道整治项目和资金管理办法》《上海市水利专项项目管理办法（试行）》规定，适用范围为列入市水利专项计划实施的河道整治、圩区改造、水闸泵站改造、堤防维修、海塘达标及保滩等项目。其他水利工程项目，可参照本标准执行。
1.0.3本条列出本导则引用的规范性文件。导则条文中引用的国家标准、水利行业标准及地方标准，构成本导则必不可少的技术依据。注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。


[bookmark: _Toc240967526][bookmark: _Toc240567623][bookmark: _Toc240357164]2 术 语
2.0.1水利专项项目指资金按照“两级政府，两级管理”的原则，由市、区分级承担并实行差别化补助政策。
2.0.2本条定义参考《数据领域常用名词解释（第一批）》和《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》（财资〔2024〕1号），并结合上海水利专项项目的公益属性进行了修改。
根据《数据领域常用名词解释（第一批）》，数据资产，是指特定主体合法拥有或者控制的，能进行货币计量的，且能带来经济利益或社会效益的数据资源。根据财资〔2024〕1号文件，行政事业单位数据资产是各级行政事业单位在依法履职或提供公共服务过程中持有或控制的，预期能够产生管理服务潜力或带来经济利益流入的数据资源。
本导则适用的水利专项项目多为公益性基础设施建设类项目，难以直接进行经济利益估值，更注重服务潜力或社会效益的发挥。因此，本条将“经济利益流入”修改为“水利建设与管理服务潜力或社会效益”，以更准确地反映公益性水利数据资产的价值特征。数据资产的主体为项目法人及水行政主管部门，客体包括电子化文档、图纸、影像、空间地理数据集、设施属性台账等各类数据资源。
2.0.3数据资产归集指按照统一的标准和规范，将项目数据汇集到统一的业务信息系统中，使数据具备机器可读、可调用、可治理、可共享的条件，是实现水利专项数据资产管理和价值挖掘的前置基础工作。
2.0.4水利专项项目管理系统是水利专项项目全流程管理的业务信息系统，承担项目数据接收存储、安全访问控制等功能，为后续全市项目建设管理、运行维护、防汛调度、河湖管理等业务提供统一的数据支撑。


[bookmark: _Toc240567624][bookmark: _Toc240967527][bookmark: _Toc240357165]3 总体要求
3.0.1准确性是数据资产的基本质量要求。归集得到的数据资产必须与项目实际建设内容保持一致，确保数据资产真实反映项目建设情况。
3.0.2完整性包含两层含义：一是业务覆盖完整，数据应覆盖项目建设全过程，文件及附件、附图、专题报告、空间图层、设施台账不得缺项漏项；二是客体完整，在数据整理、存储、传输全过程中，应当采取技术和管理措施，防范数据被破坏、篡改和丢失，保证归集客体完整可验证。
3.0.3水利专项项目建设过程中形成的各类文件，应按照本标准第4.4节归集周期的具体规定及时完成归集，不得在项目完工后集中补录、事后回溯，确保业务开展与数据归集同步推进，保障数据资产的时效性和可用性。
3.0.4根据《水利数据分类分级规则》（SL/T 864—2026），按照数据基本属性及所属水利业务进行分类。水利数据一级分类分别为水利基础数据、水利业务数据、地理空间数据、管理数据、个人信息和其他数据六个类别，本标准数据资产归集主要为水利基础数据中水利工程主要属性数据。



[bookmark: _Toc240967528][bookmark: _Toc240567625][bookmark: _Toc240357166]4 数据资产归集
[bookmark: _Toc240967529][bookmark: _Toc240567626]4.1一般规定
4.1.1项目法人应建立内部管理制度，统筹各参建单位按照“谁产生、谁提供、谁负责”原则，收集、提交项目建设过程中产生的数据。由项目法人开展甄别梳理、质量核验、安全检查等工作，完成水利专项项目数据资产归集，并对归集数据质量负主体责任。
4.1.2归集内容划分为前期与设计文件、建设管理文件、验收文件、其他数据四大类，完整清单见附录A。
[bookmark: _Toc240967530][bookmark: _Toc240567627]4.2归集技术要求
4.2.1本条对命名方式作出规定，按照文档类、矢量类、影像类和数据库类四种文件类型，分别明确了命名格式和示例，旨在建立规范、统一、可识别的文件命名体系，提升数据资产在归集、存储、检索和共享过程中的管理效率。
4.2.2本条对文件大小提出了建议性要求，根据现有系统传输速度等显示，建议单个文件宜控制在200M以内，后可根据技术发展与平台建设进行上调。
4.2.3文档图纸类优先采用PDF，保证签章、签字完整有效，满足电子档案归档要求；上海本地水利工程空间图纸统一采用上海2000坐标系。区分二维矢量、三维矢量、影像音视频、表格数据库文件分别约定通用格式，便于系统识别解析；确实无法直接转换的特殊格式，需要转成行业通用交换格式后再提交。
4.2.4本条对项目建设相关数据的内容质量、空间数据处理、结构图纸版本、河湖面积数据格式归集时限等方面提出了具体要求，旨在从数据源头把控数据资产质量，确保归集的项目建设数据满足水利行业统一标准并与工程实际保持一致，为后续数据共享、分析和应用提供可靠基础。
4.2.5分别针对河湖基础设施、泵闸、堤防海塘明确空间位置、属性字段采集内容。设施数据集是水利数字底座重要基础，把工程实体位置、规模参数、建设年份标准化入库，支撑后续运行管理、统计分析，采集整理执行现行水利行业技术规范。
[bookmark: _Toc240567628][bookmark: _Toc240967531]4.3归集方式
针对数据资产归集中的在线填报和接口调用两种方式，根据数据的业务特征和使用场景提出了差异化使用建议，旨在引导数据提供单位合理选择归集方式，兼顾归集效率与操作便利性。
[bookmark: _Toc240567629][bookmark: _Toc240967532]4.4归集流程
4.4.1归集流程分为归集准备、归集报送、归集确认、数据更新等四个环节，覆盖报送前准备、提交入库、校验确认、后期变更维护等流程。
4.4.2 数据资产归集前数据提供方应遵循的三项准备原则，从内容审核、安全防护和敏感信息保护三个维度规范了归集前置工作，旨在将质量与安全风险控制在上传环节之前，确保进入归集平台的数据合规、可用、安全。
4.4.3 数据提供方应根据数据类型选择在线填报或接口调用方式完成报送；在线填报应录入项目数据并上传文件；接口调用应完成连通性测试和格式校验，确认数据可正常传输；报送完成后应进行数据复核，做好数据资产确认准备。
4.4.4数据提供方应对归集结果进行确认，从准确性和完整性两个维度明确了确认内容，旨在建立归集结果的自查核验机制，确保最终入库的数据资产真实、完整、可靠，为后续数据审核和质量管理奠定基础。
4.4.5项目方案调整变更、归集文件损坏失效，需要及时更新系统内对应数据资产，保障系统内数据始终反映项目最新实际状态。
[bookmark: _Toc240967533][bookmark: _Toc240567630]4.5归集周期
时间节点结合项目关键审批、验收节点设置：
1 前期与设计文件：在法人取得行业审查批复纸质文件后10个工作日，抓住方案批复这个关键节点，及时归集前期核心成果；
2 建设管理文件：签章生效后10个工作日，随工程建设过程动态归集；
3 验收文件：验收通过后30个工作日；
4 其他数据：应在（竣工）合同工程验收通过后，30个工作日内完成归集。
[bookmark: _Toc240967534][bookmark: _Toc240357171][bookmark: _Toc240567631]5 数据资产安全
5.0.1水利专项项目管理系统应落实网络安全等级保护制度，执行GB/T 22239—2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》和GB/T 22240—2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》的定级与基本安全要求，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等层面落实安全防护措施。
5.0.2 当数量众多的水利专项项目数据资产归集后的数据可以覆盖大面积区域时，数据集合本身的安全等级应高于单一项目数据。因此，应按照数据风险等级，配套访问控制、数据加密等安全策略与管控措施，防范批量数据汇聚带来的数据泄露、篡改和滥用风险。
5.0.3在数据资产归集过程中，项目法人应设置专门的数据资产归集人员，归集人员按照访问权限开展归集工作。
[bookmark: _Toc240967535][bookmark: _Toc240567632]附录A 水利专项数据资产归集清单表
本附录明确了水利专项项目需要归集的全部文件和数据集目录，分为项目前期及设计文件、建设管理文件、验收文件及其他数据文件四大类。项目法人在开展归集准备阶段应对照本清单逐条梳理。
项目前期及设计文件涵盖项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计四个阶段的全部成果文件及报批审批文件，其中标注“（如有）”的条目，根据项目建设实际，如没有相关文件可不归集。
建设管理文件涵盖综合管理、征地拆迁与移民安置、招投标与合同管理、工程保险等方面的管理文件。
验收文件涵盖阶段验收、单位工程验收、合同工程验收、专项验收、竣工技术预验收、竣工验收各环节的验收鉴定书及相关文件。
其他数据文件包括项目形成设施数据集和河湖水面积数据两类，体现了数据资产归集区别于传统档案归档的业务要求。
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